# 附件2

**指标说明**

| **编号** | **指标项** | **范围** | **指标内涵** | **数据计算及来源** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 生态保护红线范围内建设用地面积（平方千米） | 全域 | 指划定的生态保护红线范围内的建设用地面积。 | 数据来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| A-02 | 永久基本农田保护面积（平方千米） | 全域 | 指为保障国家粮食安全，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依法确定不得擅自占用或改变用途，实施特殊保护的耕地面积。 | 数据来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| A-03 | 耕地保有量（平方千米） | 全域 | 指区域内的耕地总面积。 | 数据来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| A-04 | 城乡建设用地面积（平方千米） | 全域 | 指城市、建制镇、农村居民点总面积。 | 数据来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| A-05 | 森林覆盖率（％） | 全域 | 指郁闭度0.2以上的乔木林地和竹林地以及国家特别规定的灌木林、农田林网以及四旁（村旁、路旁、水旁、宅旁）林木的覆盖总面积占土地总面积的比率。 | 数据来源于国土调查和自然资源专项调查。 |  |
| A-06 | 湿地面积（平方千米） | 全域 | 指红树林地，天然的或人工的，永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地，盐田，滩涂等。 | 数据来源于自然资源专项调查、国土调查、地理国情普查。包括红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、盐田、沿海滩涂、内陆滩涂和沼泽地等。 |  |
| A-07 | 河湖水面率（％） | 全域 | 指河道、湖泊常水位的水域面积占行政区域面积（不考虑邻近海域面积）的比率。 | 计算公式：河湖水面率=（河流水面面积+湖泊水面面积+水库水面面积）/行政区域面积\*100％。  河湖水面面积来源于全国国土调查及年度变更调查，为河流、湖泊、水库水面的面积总和。 |  |
| A-08 | 水资源开发利用率（％） | 全域 | 指用水量占水资源总量的比例。 | 数据来源于水利部门。 |  |
| A-09 | 自然岸线保有率（％） | 全域 | 指没有经过人为干扰的水体与陆地的分界线长度占岸线总长度的比值。 | 计算公式：自然岸线保有率=自然岸线长度/岸线总长度\*100％。自然岸线长度、岸线总长度来源于国土调查、自然资源专项调查 |  |
| A-10 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率（％） | 全域 | 指在江河湖库划定的具有主导功能和水质管理目标的水域中，经评价水质达标的水域数量占全部监测水域数量的比率。 | 数据来源于水利部门。 |  |
| A-12 | 人均应急避难所面积（平方米） | 城区 | 指应急避难场所总面积按城区常住人口分配的面积。 | 应急避难场所总面积以行业主管部门数据为基础，结合国土调查、地理国情普查和遥感监测获取；人口来源于统计年鉴。 |  |
| A-13 | 道路网密度（千米/平方千米） | 城区 | 指快速路及主干路、次干路、支路总里程与城区面积的比值。 | 道路网里程来源于基础测绘、国土调查、地理国情普查和遥感监测。 |  |
| A-14 | 人均城镇建设用地（平方米） | 全域 | 指城市、建制镇居民点总面积按城镇常住人口分配的人均面积。 | 计算公式：人均城镇建设用地=城市和建制镇居民点用地面积/城镇常住人口。  城市和建制镇居民点用地面积来源于全国国土调查及年度变更调查；人口来源于统计年鉴。 |  |
| A-15 | 人均农村居民点用地（平方米） | 全域 | 指农村居民点面积按农村户籍人口分配的人均面积。 | 计算公式：人均农村居民点用地=农村居民点面积/农村户籍人口。农村居民点面积来源于全国国土调查及年度变更调查；人口来源于统计年鉴。 |  |
| A-16 | 存量土地供应比例（％） | 全域 | 指存量建设用地供应面积占土地供应总面积的比率。 | 计算公式：存量土地供应比例=评估年份前三年存量建设用地供应总面积/评估年份前三年土地供应总面积。如评估年为2019年，则统计2016年、2017年和2018年存量用地供应面积和土地供应总面积。  存量建设用地供应面积和土地供应总面积来源于土地市场动态监测与监管平台或从自然资源主管部门开展的建设用地节约集约利用评价中获取。 |  |
| A-17 | 每万元GDP地  耗（平方米） | 全域 | 指每万元GDP产出消耗的建设用地面积。 | 计算公式：每万元GDP地耗=建设用地面积/GDP。  建设用地来源于全国国土调查及年度变更调查；GDP来源于统计年鉴。 |  |
| A-18 | 森林步行15分钟覆盖率（％） | 城区 | 指郁闭度0.2以上、面积大于3公顷的森林1千米半径范围覆盖的城区面积占城区总面积的比率。 | 数据以自然资源专项调查、国土调查和地理国情普查为基础，筛选大于3公顷的森林图斑，以图斑外轮廓线向外缓冲1千米半径范围，计算覆盖的城区面积占城区总面积的比率。 |  |
| A-19 | 公园绿地、广场步行5分钟覆盖率（％） | 城区 | 指400平方米以上公园绿地、广场周边300米半径范围覆盖的城区面积占城区总面积的比率。 | 公园绿地、广场位置范围结合全国国土调查及年度变更调查、地理国情普查和遥感监测确定；以公园绿地、广场为中心测算米半径范围内覆盖的城区面积占城区总面积的比率。 |  |
| A-20 | 社区卫生医疗设施步行15分钟覆盖率（％） | 城区 | 指社区卫生服务中心、卫生服务点等社区卫生医疗设施1千米半径范围覆盖的居住用地占所有居住用地的比率。 | 居住用地来源于全国国土调查及变更调查中的城镇住宅用地。社区卫生医疗设施结合全国国土调查及年度变更调查中的医疗卫生用地，以及地理国情普查和监测等确定卫生医疗设施坐标位置。以卫生医疗设施为中心缓冲1千米半径范围，计算覆盖的居住用地面积占居住用地总面积的比率。 |  |
| A-21 | 社区中小学步行15分钟覆盖率（％） | 城区 | 指社区中小学1千米半径范围覆盖的居住用地占所有居住用地的比率。 | 居住用地来源于全国国土调查及变更调查中的城镇住宅用地。社区中小学设施结合全国国土调查及年度变更调查中的教育用地范围，以及地理国情普查和监测等资料，辅助实地调查，确定中小学设施坐标位置。以中小学位置为中心缓冲1千米半径范围，计算覆盖的居住用地面积占居住用地总面积的比率。 |  |
| A-22 | 社区体育设施步行15分钟覆盖率（％） | 城区 | 指综合健身馆、游泳馆、运动场等社区体育设施1千米半径范围覆盖的居住用地面积占居住用地总面积的比率。 | 居住用地来源于全国国土调查及变更调查中的城镇住宅用地。社区体育设施结合全国国土调查及年度变更调查中的文化体育用地，以及地理国情普查和监测等确定体育设施坐标位置。以体育设施中心缓冲1千米半径范围，计算覆盖的居住用地面积占居住用地总面积的比率。 |  |
| A-23 | 城镇人均住房建筑面积（平方米） | 全域 | 指城镇住房建筑总面积与城镇常住人口的比值。 | 城镇住房建筑总面积来源于行业主管部门；人口来源于统计年鉴。 |  |
| A-24 | 历史文化风貌保护面积（平方千米） | 全域 | 指规划确定的历史遗存或文化场所（设施）集中成片、能较完整地体现当地某一时期地域或文化价值风貌区的面积。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| A-25 | 消防救援5分钟可达覆盖率（％） | 城区 | 指消防站3千米半径范围覆盖城区面积占城区总面积的比率。 | 消防站点来源于应急管理部门；以站点中心位置缓冲3千米半径做缓冲分析，计算其覆盖范围的城区面积占城区总面积比率。 |  |
| A-26 | 每千名老年人拥有养老床位数（张） | 全域 | 指每千名60岁及以上老年人拥有的养老机构床位数。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| A-27 | 生活垃圾回收利用率（％） | 城区 | 指经生物、物理、化学转化后作为二次原料的生活垃圾处理量占垃圾总量的比率。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| A-28 | 农村生活垃圾处理率（％） | 全域 | 指农村经收集、处理的生活垃圾量占生活垃圾产生总量的比率。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-01 | 城镇开发边界范围内建设用地面积（平方千米） | 全域 | 指划定的城镇开发边界范围内的建设用地总面积。 | 建设用地面积来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| B-02 | 三线范围外建设用地面积（平方千米） | 全域 | 指自然资源主管部门划定的城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田控制线以外的建设用地面积。 | 数据来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| B-03 | 高标准农田面积占比（％） | 全域 | 指通过土地整治建设完成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强且与现代农业生产和经营方式相适应的农田总面积占耕地总面积的比率。 | 高标准农田面积来源于行业主管部门；耕地总面积来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| B-04 | 地下水供水量占总供水量比例（％） | 全域 | 指地下水供水量占总供水量比率。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-05 | 再生水利用率（％） | 全域 | 指经污水处理后实际回用的总水量占污水排放量的比率。 | 计算公式：再生水利用率=再生水利用量/污水排放量\*100％。  数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-06 | 地下水水质优良比例（％） | 全域 | 指地下水的水质监测点中达到Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水质标准的监测点占总监测点数量的比率。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-07 | 年平均地面沉降量（毫米） | 全域 | 指年内地壳表面标高较上一年度平均降低的高度。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-08 | 防洪堤防达标率（％） | 全域 | 指防洪堤防达到相关规划防洪标准要求的长度与现状堤防总长度的比率。 | 数据来源于水利部门。 |  |
| B-09 | 研究与试验发展经费投入强度（％） | 全域 | 指年内实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出占GDP总量的比率。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-10 | 万人发明专利拥有量（件） | 全域 | 指每万人常住人口拥有经国内外知识产权主管部门授权且在有效期内的发明专利件数。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-11 | 科研用地占比（％） | 城区 | 指独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地占建设用地总面积的比例。 | 计算公式：科研用地占比=科研用地面积/建设用地总面积\*100％。科研用地和建设用地面积来源于全国国土调查及年度变更调查。 |  |
| B-12 | 在校大学生数量（万人） | 全域 | 指区域内高校招收的具备普通全日制学籍的在校生，具体包括专科生、本科生、研究生。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-13 | 受过高等教育人员占比（％） | 全域 | 指受过高等教育（大专及以上）常住人口占常住总人口比重。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-14 | 高新技术企业数量（家） | 全域 | 指持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，经认定符合《高新技术企业认定管理办法》要求的企业数量。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-15 | 户籍人口城镇化率（％） | 全域 | 指户籍非农业人口占户籍总人口比率。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-16 | 常住人口城镇化率（％） | 全域 | 指城镇常住人口占常住总人口的比率。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-17 | 常住人口数量（万人） | 全域 | 指实际经常居住半年及以上的人口数量。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-18 | \*实际服务人口数量（万人） | 城区 | 指常住人口和3天以上、半年以下短期驻留人口总和。 | 数据来源大数据分析识别。利用移动信令数据识别在区域内有稳定居住3天以上的人数，选取某一天计算人口数量。 |  |
| B-19 | 等级医院交通30分钟村庄覆盖率（％） | 全域 | 指等级医院15千米半径范围所覆盖的行政村数量占行政村总数量的比率。 | 行政村数量、名称来源于民政部门，其位置信息结合全国国土调查及年度变更调查、地理国情普查确定；等级医院位置信息以行业主管部门数据为基础，结合全国国土调查及年度变更调查、地理国情普查等确定。以医院为中心，计算缓冲15千米半径范围内行政村数量占行政村总数量的比率。 |  |
| B-20 | 行政村等级公路通达率（％） | 全域 | 指通行四级及以上公路的行政村数量占行政村总数量的比率。 | 村域范围来源于全国国土调查及年度变更调查；等级公路来源于基础测绘、全国国土调查及年度变更调查、地理国情普查和监测。 |  |
| B-21 | 农村自来水普及率（％） | 全域 | 指自来水入户，且采用统一用水管理的行政村数占行政村总数比率。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-22 | 城乡居民人均可支配收入比 | 全域 | 指城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入的比值。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-23 | 海洋生产总值占GDP比重（％）（仅涉海地区使用） | 全域 | 指海洋渔业、海洋交通运输业、海洋船舶工业、海盐业、海洋油气业、滨海旅游业等海洋生产总值占GDP的比重。 | 海洋生产总值来源于自然资源主管部门；GDP来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-24 | 人均地下空间面积（平方米） | 城区 | 指地下空间面积与常住人口的比值。其中，地下空间主要包括地下公共服务设施、地下工业仓储设施、地下防灾减灾设施、地下交通设施、地下居住设施、地下市政公用设施、地下固体废弃物输送设施、地下附属设施等类型。 | 地下空间面积来源于地下空间普查和更新；人口来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-25 | 生物多样性指数 | 全域 | 指所有来源的活的生物体中的变异性，这些来源包括陆地、海洋和其他水生生态系统及其所构成的生态综合体等，这包含物种内部、物种之间和生态系统的多样性。 | 数据来源于行业主管部门，具体计算参见《区域生物多样性评价标准》（HJ623）。 |  |
| B-26 | 森林蓄积量（亿立方米） | 全域 | 指森林中林木材积的总量。 | 数据来源于自然资源专项调查。 |  |
| B-27 | 新增国土空间生态修复面积（平方千米） | 全域 | 指年内水土流失、沙化治理、国土综合整治、矿山修复、海洋生态修复、石漠化等国土空间生态修复的累计面积，重叠区域不重复计算。 | 数据来源于自然资源主管部门。 |  |
| B-28 | 单位GDP二氧化碳排放降低（％） | 全域 | 指每万元GDP产出所排放的二氧化碳量相比上年的降低比例。 | 数据来源于发展改革部门和统计部门。 |  |
| B-29 | 每万元GDP能耗（吨标煤） | 全域 | 指每万元GDP产出所消耗的能源。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-30 | 每万元GDP水耗（立方米） | 全域 | 指每万元GDP产出消耗的水资源量。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-31 | 工业用地地均增加值（亿元/平方千米） | 全域 | 指年度内每平方千米工业用地产出的工业增加值。 | 计算公式：工业用地地均增加值=工业增加值/工业用地面积。  工业增加值来源于统计年鉴等统计调查资料；工业用地面积来源于全国国土调查及年度变更调查、不动产登记信息、城镇地籍调查等。 |  |
| B-32 | 年新增城市更新改造用地面积（平方千米） | 城区 | 指年度内已完成竣工验收的城市更新改造的用地面积，包括棚户区改造、三旧改造等，不包括微更新、建筑维护改造、环境整治等。 | 数据来源于行业主管部门，以全国国土调查及年度变更调查、地理国情普查和监测、遥感监测数据辅助更新校核。 |  |
| B-33 | 原生垃圾填埋率（％） | 城区 | 指未经任何处理的原状态垃圾直接填埋量占垃圾总量的比率。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-34 | 绿色交通出行比例（％） | 城区 | 指采用步行、非机动车、常规公交、轨道交通等健康无污染的方式出行量占所有方式出行总量的比例。 | 数据来源于交通调查资料。 |  |
| B-35 | 人均年用水量（立方米） | 全域 | 指生产用水、生活用水、公共用水，以及消防等一切用水总量与常住人口的比值。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-36 | 定期国际通航城市数量（个） | 全域 | 指机场定期直航、经停的国外城市数量。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-37 | 机场国内通航城市数量（个） | 全域 | 指机场通航国内城市的数量，包括直航、经停。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-38 | 国内旅游人数（万人次/年） | 全域 | 指全年在中国（大陆）观光旅游、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动的中国（大陆）居民人数。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-39 | 入境旅游人数（万人次/年） | 全域 | 指全年来中国参观、访问、旅行、探亲、访友、休养、考察、参加会议和从事经济、科技、文化、教育、宗教等活动的外国人、华侨、港澳同胞和台湾同胞的人数。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-40 | 外籍常住人口数量（万人） | 全域 | 指外国在我国的常驻机构，如使领馆、通讯社、企业办事处的工作人员，以及来我国居住或经常居住6个月以上的外国专家、留学生等人员的数量。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-41 | 机场年旅客吞吐量（万人次） | 全域 | 指全年机场进港、出港旅客人数的总和。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-42 | 铁路年旅客运输量（万人次） | 全域 | 指铁路旅客年发送总量。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-43 | \*城市对外曰均人流联系量（万人次） | 全域 | 指城市与外部地区之间的日均人流量，包括流入量、流出量，表征城市与外部人流联系程度。分析时，同时对流向进行分析。 | 数据来源于大数据分析识别。利用位置大数据、移动信令数据等，分析人口的空间位置变化，识别流入和流出人口数量，汇总得出城市对外日均人流联系量。 |  |
| B-44 | 国际会议、展览、体育赛事数量（次） | 全域 | 国际会议指每年举办或服务的经国际大会及会议协会（ICCA）认证的大型会议；国际展览指中国大陆以外国家和地区（含港澳台地区）的参展商参展面积达到展出面积20％以上的大型展览；国际体育赛事指洲际、世界性的各类综合性运动会或由世界单项体育组织举办的具有相当影响的单项运动会，如亚运会、奥运会、世界杯足球赛等。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-45 | 港口年集装箱吞吐量（万标箱） | 全域 | 指每年经水运输出、输入港区并经过装卸作业的集装箱总量。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-46 | 机场年货邮吞吐量（万吨） | 全域 | 指机场物流关口进口和出口的全年货物总流通量。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-47 | 对外贸易进出口总额（亿元） | 全域 | 指对外贸易进口和出口货物总值。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-48 | 年新增政策性住房占比（％） | 城区 | 指新增完成的人才公寓、廉租房、公租房、经济适用房和共有产权房等政策性住房的套数占总新增住房套数的比率。 | 数据来源于行业主管部门。 |  |
| B-49 | 人均公园绿地面积（平方米） | 城区 | 指年末平均每人拥有的公园绿地面积。其中，公园绿地指向公众开放的、以游憩为主要功能，有一定的游憩设施和服务设施，同时兼有健全生态、美化景观、防灾减灾等综合作用的绿化用地。 | 公园绿地面积来源于全国国土调查及年度变更调查中公园与绿地，扣除广场用地面积；常住人口来源于统计年鉴。 |  |
| B-50 | 空气质量优良天数（天） | 全域 | 指全年空气质量达到优良（API≤ 100）的天数。 | 数据来源于生态环境部门。 |  |
| B-51 | 人均绿道长度（米） | 城区 | 指区域绿道、城市绿道、社区绿道长度与城区常住人口数的比值。绿道长度指符合绿化工程建设程序，通过绿化工程验收的各类绿道长度总和。 | 绿道长度以规划为基础，采用国土调查、地理国情普查、遥感监测等开展现状核实获取；人口来源于统计年鉴。 |  |
| B-52 | 每万人拥有咖啡馆、茶舍、书吧等数量（个） | 城区 | 指每万城区常住人口拥有咖啡馆、茶舍、书吧数量。 | 咖啡馆、茶舍、书吧来源于专项调查或通过互联网数据分析识别；人口来源于统计年鉴。 |  |
| B-53 | 每10万人拥有的博物馆、图书馆、科技馆、艺术馆等文化艺术场馆数量（处） | 城区 | 指每10万常住人口拥有的博物馆（包括文物馆、天文馆、陈列馆等综合或专项博物馆）、图书馆、科技馆、艺术馆（如美术馆、音乐厅）等文化艺术场馆数量。以上场馆为同一建筑空间的，不重复统计。 | 场馆信息结合行业主管部门数据，采用地理国情普查、国土调查等辅助识别，必要时采用实地调查获取；人口来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-54 | \*轨道站点800米范围人口和  岗位覆盖率（％） | 城区 | 指轨道站点800米半径范围所覆盖的人口、岗位占现状总人口、岗位的比率。 | 轨道站点位置结合国土调查、地理国情普查和遥感监测等手段确定；人口、岗位数据结合大数据技术分析识别。 |  |
| B-55 | 足球场地设施步行15分钟覆盖率（％） | 城区 | 指5人制以上足球场地设施（包含学校的足球场地）1千米半径范围覆盖的居住用地占所有居住用地的比率。 | 居住用地来源于全国国土调查及变更调查中的城镇住宅用地。足球场地设施位置来源于地理国情普查、实地调查等。以足球场为中心，测算周边1千米范围覆盖居住用地面积占居住用地总面积的比率。 |  |
| B-56 | 平均每社区拥有老人日间照料中心数量（个） | 城区 | 指为社区内生活不能完全自理、曰常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务的设施数量与社区数量的比值。 | 数据来源于民政部门。 |  |
| B-57 | 万人拥有幼儿园班数（班） | 城区 | 指每万常住人口拥有幼儿园班级数量。 | 幼儿园来源于教育部门；人口数据来源于统计年鉴。 |  |
| B-58 | 城镇年新增就业人数（万人） | 全域 | 指全年新增的城镇就业人口数量。 | 数据来源于统计年鉴等统计调查资料。 |  |
| B-59 | \*工作日平均通勤时间（分钟） | 城区 | 指工作日居民通勤出行时间的平均值。 | 数据来源于交通调查数据或依据一定时间序列的大数据分析识别通勤人口及其工作地、居住地，通过通勤人口的通勤总时长与通勤人口的比值计算获得。 |  |
| B-60 | \*45分钟通勤时旬内居民占比（％） | 城区 | 指单程通勤时长在45分钟通勤时长以内通勤人口数量占总通勤人口的比率。 | 数据来源于交通调查或依据一定时间序列的大数据分析识别通勤人口及其工作地、居住地，通过筛选通勤时长在45分钟以内通勤人口数量与总通勤人口的比值计算获得。 |  |

**备注：**

1. 关于城区范围：指县城区域。
2. 关于大数据有关指标：鼓励有条件的地区，采用大数据技术进行城市问题的研究与分析。“\*”所列指标供各地参考使用，各地可结合地方实际进行创新实践。未来待时机成熟，将及时总结，发布相关标准。